**POVZETEK**:

Konstrukcija, stene so pre (predebelo) dimenzionirane, standardni ležaj in ploščica, izdelano iz starih držal ploščic 20 x 20 , varjeno, rezkanje, struženje, poliranje.

Začnemo od spodaj – spodnja meja konstrukcije. Izberemo ležaj (fi 12/28 x 8) v plošči debeline 8 + 2 + 2 ( vskočnik 2 mm)

Nato spet vrtenina z oporo varjeno skupaj . Ploščica je v višini največ 97 mm od roba. Višina 7, dolžina 26 mm. Itd, glej risbe.

**OPIS DELOVNEGA (Tehnološkega) POSTOPKA:**

**OBVEZNO** : nevarnosti in preventiva:

Čevlji, očala, obleka, po potrebi rokavice **OPIS DELA**:

**SKICA RISBA**:

Ležaj <https://www.tinex.si/shop&uqs=20657-lezaj-skf-6001-2rs-c3-bb1-0701-ac-vk189-ind-pack>

Ploščica DCMT 11T304 - GIF QP1025 <https://strugarstvo.com/trgovina/struzne-ploscice/jeklo-jeklene-zlitine/dcmt11t304-gif>

Lastne risbe - skice