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1. FIZIKALNE KOLIČINE
Fizika je naravoslovna veda, katera opisuje naravne pojave. Fizikalni pojav obravnavamo tako, da vpeljemo fizikalno količino predpišemo način merjenja in mersko enoto.
FIZIKALNA KOLIČINA = MERSKO ŠTEVILO*MERSKA ENOTA
OSNOVNE MERSKE ENOTE (Systeme International)
	Osnovna količina
	Oznaka
	Osnovna enota
	okrajšava

	Dolžina
	l
	Meter
	m

	Masa
	m
	Kilogram
	kg

	Čas
	t
	Sekunda
	s

	Temperatura
	T
	Kelvin
	K

	Električni tok
	I
	Amper
	A

	Množina snovi
	n
	Mol
	mol

	Svetilnost
	I
	Kandela
	cd


DESETIŠKE PREDPONE

Večje ali manjše enote dobimo tako, da osnovnim enotam dodamo predpone, ki označujejo desetiške enote.

	Predpona
	Kratica
	Vrednost

	eksa
	E
	1018

	peta
	P
	1015

	tera
	T
	1012

	giga
	G
	109

	mega
	M
	106

	kilo
	k
	103

	hekto
	h
	102

	deka
	da
	10

	deci
	d
	10-1

	centi
	c
	10-2

	mili
	m
	10-3

	mikro
	µ
	10-6

	nano
	n
	10-9

	Piko
	P
	10-12

	femto
	f
	10-15

	ato
	a
	10-18


2. GIBANJE

Telo se giblje, če se njegova lega glede na okolico s časom spreminja.

Pri enakomernem gibanju telo ne spreminja hitrosti. Hitrost je konstantna.

Pri ne enakomernem gibanju se hitrost spreminja. Hitrost ni konstantna.
2.1  Enakomerno gibanje
t                                             

Δt


                            S

· Pri enakomernem gibanju telo ne spreminja hitrosti. Hitrost je konstantna.

· Pri ne enakomernem gibanju se hitrost spreminja. Hitrost ni konstantna.
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S= pot, t= čas, v= hitrost
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2.2 Enakomerno pospešeno gibanje ( pospešek, pojemek)

Enakomerno pospešeno imenujemo tisto gibanje, pri katerem se hitrost vsako časovno enoto enako poveča.

Prirastek hitrosti na časovno enoto je mera za pospešek.
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 a= pospešek, v= hitrost, t= čas
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· naslednje enačbe veljajo če je začetna hitrost v0=0
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[image: image5.wmf]
· naslednje enačbe veljajo če je začetna hitrost različna od nič, v≠0
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3. GIBALNA KOLIČINA

Gibalna količina je fizikalna količina, enaka zmnožku mase in hitrosti točkastega telesa. Pri razsežnem telesu upoštevamo točko masnega središča (težišča).
                     G=m*v[kgm/s]       G= gibalna količina, m= masa, v= hitrost
4. SILA

Sila je v fiziki vpliv ki deluje na telo tako,  da bodi si: spremeni hitrost gibanja, smer gibanja, ali mehansko strukturo telesa. Označuje se z F merska enota pa je Newton (N).
F=m*a[kgm/s2]oziroma Newton[N]    F= sila, m= masa, a= pospešek
1. Newtonov zakon

Telo miruje ali se giblje premo enakomerno, če nanj ne deluje nobena sila ali pa je vsota vseh sil, ki delujejo nanj enaka nič.

2. Newtonov zakon
Pospešek telesa je premo sorazmeren z rezultanto sil na telo in obratno sorazmeren z maso telesa.
3. Newtonov zakon
Če prvo telo deluje na drugo telo s silo, deluje to na prvo z enako veliko, a nasprotno usmerjeno silo.
Sile prav tako ločimo na sile ne dotik (trk, brcanje žoge…) in sile na daljavo (gravitacijska sila, elektromagnetna sila, jedrska sila).
4.1 Težnost

Teža Fg je sila s katero Zemlja zaradi težnostnega pospeška g privlači vsako telo z maso različno od nič. Gravitacija je lastnost vsakega telesa z maso različno od nič, vendar je v primerjavi z gravitacijo zemlje zanemarljiva.
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4.2 Sila trenja in sila lepenja

Sila trenja Ft je premo sorazmerna z normalno komponento sile Fn, s katero pritiska prvo telo na stično ploskev in koeficientom trenja kt:
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Koeficient trenja je odvisen od snovi, iz katerih sta mejni ploskvi teles, od njune hrapavosti oziroma obdelave, od morebitnih nečistoč, ter tudi od relativne hitrosti drsenja enega telesa glede na drugo. Največjo vrednost ima pri hitrosti nič, ko telesi mirujeta. V tem primeru govorimo o koeficientu lepenja, sam pojav pa imenujemo lepenje. 
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4.3 Prožna vzmet
Vzmét je prožno telo, ki lahko shrani mehansko energijo. Pod vplivom zunanje obremenitve vzmet sprejme delo, po razbremenitvi pa ga vrne v obliki potencialne energije. Vzmeti so navadno izdelane iz jekla ali medenine.

Za prožno vzmet velja Hookov zakon 
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 k= je prožnostni koeficient vzmeti [N/m], s= raztezek [m]

5. TLAK
Tlak (oznaka p) je kot fizikalna intenzivna količina razmerje med velikostjo ploskovno porazdeljene sile F in površino ploskve S, na katero ta sila prijemlje.
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6. NAVOR 
Navor ali starejši izraz vrtilni moment (oznaka M) je v fiziki količina, ki nastopa pri kroženju točkastega telesa in vrtenju togega telesa. Enaka je produktu sile in razdalje premice sile od osi.
M=rF[Nm]     M= navor, r= dolžina ročice, F= sila


                       r[m]  
F[N]

navor [M]
7. PROSTI PAD
Prosto padanje teles je enakomerno pospešeno gibanje. Vzrok prostega padanja je masa telesa in gravitacijska privlačnost zemlje. Če upor zraka zanemarimo, padajo vsa telesa enako hitro.
· Hitrost telesa na globini h
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· Čas prostega padanja t
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8. GOSTOTA SNOVI
Gostota (oznaka ρ) je fizikalna količina, določena za homogena telesa kot razmerje med maso m in prostornino telesa V.
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   ρ= gostota, m= masa, V= prostornina
9. DELO, MOČ, ENERGIJA

9.1 Delo

Če sila F premakne telo za dolžino s, opravi delo W.
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  F= sila, s= pot
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Če sila na telo deluje v nasprotni smeri gibanja, je opravljeno delo negativno.

Če deluje na telo več sil hkrati, se delo izračuna kot vsota vseh sil in opravljena pot.

9.2 Izkoristek in moč
Moč je delo opravljeno v časovni enoti. Merska enota za moč je Watt.
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 merska enota [Nm/s] oziroma [J/s] zapišemo [W] watt

Kadar je potrebna dejansko večja moč od koristne moči, takrat govorimo o izkoristku η.
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Če je stroj sestavljen iz več elementov z izkoristkom η1, η2, η3… je celoten izkoristek enak:

η = η1* η2* η3…
9.3 Energija 
Kinetična energija
Kinetična energija Wk je energija, ki jo ima telo zaradi svojega gibanja. Gibanje je lahko translacijsko, s čimer je povezana translacijska kinetična energija.
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[Nm]  m= masa, v=hitrost
Kinetična energija na koncu je enaka vsoti (razliki) kinetične energije na začetku poti in dela. V enačbi ima delo pozitivno vrednost pri pospešenem gibanju (sila je usmerjena v smeri gibanja), ko gibajoče se telo energijo sprejema; negativno vrednost pa pri pojemajočem gibanju (sila je usmerjena v nasprotni smeri gibanja), ko gibajoče se telo energijo oddaja.
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Potencianla energija

Če telo, teže G dvignemo h metrov visoko, opravimo delo Gh s tem dobi telo energijo, ki jo imenujemo potencialna energija.

Izražena:
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Zakon o ohranitvi energije
Zakon o ohranitvi energije pravi, da je vsota kinetične in potencialne energije na koncu poti enaka vsoti kinetične in potencialne energije na začetku in del, ki ga opravi sila F na poti s.
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