Transportno podjetje je imelo v celotnem prejšnjem koledarskem letu v lasti tri tovornjake A, B, C.  1. septembra pa so kupili še en tovornjak D, ki je začel voziti še isti dan in je vozil vse dni. 
Tovornjak  A je bil v celem letu 12 dni na popravilu, 55 dni pa je bil v garaži. Tovornjak B je bil delovno nesposoben  od 1. aprila do vključno10. maja, vse ostale dni pa je bil na delu, tovornjak C pa je bil v prejšnjem letu  102 dni v garaži, ostale dni je bil na vožnji. 
Izračunaj število avto-dni za cel vozni park, ko so bila vozila sposobna za delo, nesposobna za delo in ko so bila vozila na delu tako, da dopolniš tabelo.
	Tovornjak
	ADi
	ADd
	ADg
	ADn

	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	C
	
	
	
	

	D
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Izračunaj!
a) koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka,  

b) koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela voznega parka,

c) koeficient tehnične sposobnosti voznega parka,

d) koeficient tehnične nesposobnosti voznega parka v celotnem letu za zgornji primer!

e) Podjetje je s svojim voznim parkov v določenem obdobju prevozilo 13.698,44 km. Ugotovili so, da je bila skupna izkoriščenost prevozne poti 58%. Koliko koristno prevoženih kilometrov so vozila opravila v določenem času?

f) Voznik z vozilom B je 360 km poti  opravil s prometno hitrostjo 63 km/h in z eksploatacijsko hitrostjo 52 km/h. Kako dolg postanek je imel? Kolikšen koeficient izkoristka delovnega časa je dosegel?

g) Voznik vozila C je v 12 urah, kolikor je trajal njegov delovni čas,  naredil 434 km poti. S kolikšno povprečno hitrostjo je vozil in kako to hitrost imenujemo?









V analiziranem obdobju sedmih dni je imelo transportno podjetje 3 vozila inventarnega parka, ki so v tem času skupaj porabila za priprave 125 avtour, 27 avtour za krajše postanke v prometu in 276 avtour za delo. Prevoženi kilometri so bili izkoriščeni 74 %. Z analizo potnih nalogov in tahografnih lističev je ugotovljeno, da so:
· 2 vozila z nosilnostjo po 16 t skupaj opravila 11 voženj s povprečno po  12 t tovora na povprečni razdalji 44 km;
· 1 vozilo z nosilnostjo 25 t je opravilo 3 vožnje s povprečno po 22 t tovora na povprečni razdalji 67 km.

Delo je vozni park tega transportnega podjetja opravljal kot prikazuje naslednja tabela:
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	pone.
	torek
	sreda
	četrtek
	petek
	sobota
	nedelj.
	ADii
	ADd
	ADg
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Q=							Qm=
AKt=							U=
Izračunaj:  
1. Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka tega transportnega podjetja.

1. Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega voznega parka tega podjetja.

1. Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka.

1. Koeficient tehnične nesposobnosti voznega parka.

1. Povprečno razdaljo prevoza ene tone tovora.

1. Koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

1. Koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

1. Koeficient izkoristka časa v toku 24-tih ur.

1. Koeficient izkoristka delovnega časa.

1. Prometno hitrost.

1. Tehnično hitrost.

1. Eksploatacijsko hitrost.

1. Povprečno dnevno prevoženo pot.

1. Povprečno dolžino vožnje s tovorom.
Transportno podjetje ima 9 vozil inventarnega parka. V obravnavanem obdobju 7 dni so vozila prepeljala 954 ton tovora in ustvarila 12.840 tkm. Pri tem so porabila 360 avtour za vožnjo, 520 avtour za priprave in 190 avtour za krajše postanke v prometu. V tem času so skupaj prevozili 5.925 km, od tega 2.030 km prazna in 97 km v in iz garaže. S tovorom skupaj so opravila 159 voženj.
Dopolni tabelo.
	Vozilo -
nosilnost
	DAN V TEDNU
	AVTO DNEVI

	
	Pon
	Tor
	Sre
	Čet
	Pet
	Sob
	Ned
	ADi
	ADd
	ADg
	ADn

	13. – 15t
	D
	D
	N
	D
	D
	G
	G
	
	
	
	

	13. – 20t
	D
	G
	D
	D
	G
	D
	G
	
	
	
	

	13. – 12t
	D
	D
	D
	D
	D
	G
	G
	
	
	
	

	13. – 8t
	D
	D
	D
	D
	D
	D
	G
	
	
	
	

	13. – 11t
	G
	D
	D
	D
	D
	D
	G
	
	
	
	

	13. – 7t
	G
	D
	D
	D
	D
	D
	G
	
	
	
	

	13. – 8t
	D
	G
	D
	D
	D
	N
	G
	
	
	
	

	13. – 11t
	D
	N
	D
	D
	D
	N
	G
	
	
	
	

	13. [bookmark: _GoBack]– 9t
	N
	D
	D
	D
	D
	D
	G
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	



Izračunaj še:
a) Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka.

b) Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela voznega parka.

c) Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka.

d) Stopnjo izkoristka prevoženih kilometrov.

e) Koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

f) Koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil.

g) Povprečno dnevno prevoženo pot.

h) Koeficient izkoristka časa v toku 24 ur.

i) Tehnično hitrost.

j) Prometno hitrost.

k) Eksploatacijsko hitrost.

l) Koeficient izkoristka delovnega časa.

m) Povprečno razdaljo prevoza 1 tone tovora.

n) Povprečno dolžino vožnje s tovorom.

