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1. Polžni transporter ima zunanji polmer polžnice 1,5 dm, razdaljo med navoji 3,5 dm, polnitev je 65%, vrtilna hitrost je 67 obratov na minuto. Tovor ima specifično maso 1,2 t/m3. 
1.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
1.2 Izračunajte tehnično storilnost v m3.[ 64,61 m3/h]
 
1.3 Izračunajte tehnično storilnost v tonah. [77,54 t/h]
 

2. Dvigalo ima nominalno nosilnost 29.000 kg in je le-ta izkoriščena 55%. Čas od enega prijema tovora do drugega je 5 minut. Delovni dan traja 8 ur. Izgube delovnega časa so 65 minut. 
2.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
2.2 Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.
 
             
            
2.3 Izračunajte eksploatacijsko storilnost tega dvigala. [1.316,83 t/dan]
 

3. Tekoči trak v 200 minutah raztovori 500 ton tovora s specifično maso 1,8 t/m3. Površina prečnega preseka tovora na traku znaša 8 dm2.
3.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
3.2 S kolikšno hitrostjo se giblje tekoči trak? [0,29 m/s]
 
 

4. Vedra elevatorja imajo 45 litrov prostornine in se v povprečju polnijo 75-odstotno. Razdalja med vedri je 105 cm. Elevator v 30 minutah pretovori 150 ton tovora s specifično maso 1,5 t/m3. 
4.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
4.2 S kolikšno hitrostjo se premikajo vedra? Rezultat podajte v km/h. [6,23 km/h]
 
 
4.3 Izračunajte tehnično storilnost elevatorja v m3. [200 m3/h]
 

5. Polžni transporter v pol ure pretovori 110 m3 tovora. Transporter ima 55 vrtljajev na minuto, polnitev je 60 odstotna, razdalja med navoji je 40 cm. 
5.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
5.2 Koliko znaša zunanji polmer polžnice tega transporterja? [0,3 m]
 
 
 

 

6. Naložiti je potrebno 10 tovornjakov s povprečno nosilnostjo 18 ton. Nakladamo z viličarjem, ki ima nosilnost 1,2 tone. Razdalja od skladišča to tovornjaka je 80 metrov. Hitrost naloženega viličarja je 2 m/s, hitrost praznega tovornjaka je 4 m/s. Čas za prijem je 19 sekund, čas za spust je 28 sekund. Čas za postavitev tovornjaka je 4 minute. Prvi je pripravljen ob 7:12. Čas za malico je od 10:00 do 10.30? 
6.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Izračunajte čas trajanja cikla viličarja.

6.3 Izračunajte tehnično storilnost viličarja.
 
6.4 Kdaj bomo končali z nakladanjem zadnjega tovornjaka? [12:46]
 
 
 

 
Končamo ob 12:46.

7. Tekoči trak v treh urah pretovori 3300 ton razsutega tovora s specifično maso 1,9 t/m3. Prečni presek tovora na traku je 11 dm2. 
7.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
7.2 S kolikšno hitrostjo se premika tekoči trak? [1,46 m/s]
 
 

8. Ladja je v luko prepeljala 120.000 ton tovora s specifično maso 2 t/m3. Tovor se  raztovarja s tremi transporterji, ki imajo hitrost traku 0,4 m/s. Maksimalni možni presek tovora na traku znaša 22 dm2, popolnjen je 80-odstotno. Dnevno se dela v dveh izmenah po 9 ur. V vsaki izmeni so 65 minutne izgube delovnega časa.
8.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.
 
                
                
8.3 Izračunajte eksploatacijsko storilnost transporterja.
 
 
8.4 V kolikšnem času bi raztovorili ladjo?
 

 
 
 

9. Tekoči trak v eni uri pretovori 162 ton tovora. Hitrost traku je 1,8 m/s, masa enega kosa je 0,03 tone. 
9.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
9.2 Kolikšna je razdalja med kosi na traku? [1,2 m]
 
 
 

10. S tekočim trakom v dveh dneh natovoril 15.200 ton tovora v razsutem stanju, ki ima specifično maso 1,3 t/m3. Največji možni presek tovora na tekočem traku znaša 19 dm2. Dnevno se bi delalo v dveh izmenah po 8 ur. Izgube delovnega časa na izmeno bi bile 72 minut. Hitrost traku bi bila 2,1 m/s. 
10.1   Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
 
10.2   Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.
 
              
              
10.3   V kolikšnem odstotku je popolnjen največji možni presek tovora na traku? [30%]
 
 

11. Elevator v eni uri pretovori 300 ton sipkega tovora. Vedra se v povprečju polnijo 60 odstotno, razdalja med vedri je 75 cm, hitrost premikanja je 2,1 m/s, specifična masa tovora je 1,3 t/m3. 
11.1    Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
11.2    Kolikšna je prostornina vedra elevatorja? [38,16 l]
 
 
11.3    Izračunajte tehnično storilnost elevatorja v m3. [230,77 m3/h]
 

12. Polžni transporter ima polžnico, ki ima premer 4 dm, razdaljo med navoji je 4,5 dm, polnitev je 65% in vrtilno hitrost 55 obratov na minuto. Tovor ima specifično maso 1,4 t/m3. 
12.1    Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
12.2    Izračunajte tehnično storilnost v m3. [121,3 m3/h]
 
12.3    Izračunajte tehnično storilnost v tonah. [169,82 t/h]
 


13. Pretovorna naprava ima tehnična storilnost 400 t/h. Izguba delovnega časa je 10 %. Dnevno naprava deluje v dveh izmenah po 8 ur. Koeficient zmanjšanja tehnične storilnosti zaradi tehničnih in tehnoloških razlogov je 0,81. 
13.1    Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
13.2    Izračunajte eksploatacijsko storilnost te pretovorne naprave. [4.665,6 t/dan]
 
