PREVERJANJE ZNANJA
1. Tekoči trak v dveh urah raztovori 320 ton kosovnega tovora. Masa posameznega kosa znaša 0,02 toni in razdalja med kosi na traku je 9 dm.
1.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
1.2 S kolikšno hitrostjo se premika tekoči trak? [v=2 m/s]
 
 

2. Vedra elevatorja imajo prostornino 42 litrov in se povprečno polnijo 35 %. Med vedri je razdalja 75 cm. Veriga z vedri potuje s hitrostjo 1,8 km/h. Tovor ima specifično maso 1,4 t/m3.
2.1   Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
2.2 Izračunajte tehnično storilnost v tonah. [Q=49,39 t/h]
 
2.3 Izračunajte tehnično storilnost v m3. [V=35,28 m3/h]
 

3. Viličarja ima nominalno nosilnost 7.500 kg, ki je izkoriščena 45 %. Čas od enega do drugega prijema tovora znaša 6 minut. Izgube delovnega časa, ki traja dnevno 9 ur, so 40 minut.
3.1   Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
3.2   Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.
 
          
           
3.3 [bookmark: _heading=h.gjdgxs]  Izračunajte eksploatacijsko storilnost viličarja. [Qe=282,49 t/dan] 
 

4. Z viličarjem v pol ure pretovorimo 45 palet. Na vsaki paleti je 400 kg tovora. Viličar vsakokrat prepelje po 2 paleti.
4.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
4.2 Koliko traja cikel viličarja? [T=80 s]
 
 

5. Raztovoriti moramo 165.000 ton tovora v razsutem stanju s specifično maso 2,3 t/m3. Tovor raztovarjamo s 5 transporterji, ki imajo hitrost traku 1,1 km/h. Maksimalni možni presek tovora na traku znaša 22 dm2, popolnjen je 90 %. Dnevno se dela v dveh izmenah po 8 ur. V vsaki izmeni so 43 minutne izgube delovnega časa.
5.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.
 
              
               
5.3 Izračunajte eksploatacijsko storilnost tekočega traku.
 
 
5.4 V kolikšnem času bomo raztovorili 165.000 ton tovora? [4,46 dni]
 

 
 
 

6. S tekočim trakom v treh urah pretovorimo 6.198 ton tovora v razsutem stanju, ki ima specifično 2,1 t/m3. Prečni presek tovora na traku je 9 dm2.
6.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
6.2 Kolikšna je hitrost tekočega traku? [3.03 m/s]
 
 

7. V nekem skladišču stoji tovornjak z nosilnostjo 25 ton. Viličar vsakokrat prepelje 700 kg. Hitrost naloženega viličarja je 6 km/h, praznega pa 8 km/h. Čas dviga tovora je 19 sekund, spusta pa 25 sekund. Razdalja med tovorom in tovornjakom je 110 metrov.
7.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Izračunajte čas trajanja cikla viličarja.
 
7.3 Izračunaj tehnično storilnost viličarja.
 
7.4 V kolikšnem času bomo natovorili tovornjak?
 
 
 

8. S transporterjem v 4 dneh pretovorimo 50.000 tovora s specifično maso 2,1 t/m3. Dela se v treh izmenah po 8 ur. Maksimalni možni presek tovora na traku je 24 dm2, ki je 72 odstotno popolnjen. Hitrost traku je 1,8 km/h.
8.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
 
8.2 Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.
 
 
 
 
8.3 Koliko minut trajajo izgube delovnega časa v vsaki izmeni? [i=96 min]
 
                 
               

9. Vedra elevatorja imajo prostornino 41 litrov, ki so popolnjena 82 odstotno. Razdalja med vedri je 134 cm, premikajo se pa s hitrostjo 2,5 km/h. izgube delovnega časa, ki traja 9 ur, znašajo 62 minut. Koeficient zmanjšanja tehnične storilnosti zaradi tehnološki in tehničnih razlogov znaša 0,88.
9.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.
 
            
           
9.3 Izračunajte tehnično storilnost elevatorja v m3.
 
9.4 Izračunajte eksploatacijsko storilnost elevatorja. [Ve=439,28 m3/dan]
 

10. Ladja je v pristanišče pripeljala 2.000 TEU kontejnerjev. Vsak kontejner ima nosilnost 1 TEU. 1 TEU znaša 17,5 tone. Kontejnerje se raztovarja s pomočjo petih panamax dvigal. Vsako panamax dvigalo zagrabi 1 kontejner, kar je 100 odstotno izkoriščeno. Čas prijema od enega do drugega kontejnerja znaša 5 minut. Izgube delovnega časa, ki traja 10 ur, znašajo 76 minut.
10.1    Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
 
 
10.2    Izračunajte izgube delovnega časa v odstotkih.
 
              
              
10.3    Izračunajte eksploatacijsko storilnost dvigal.
 
10.4   V koliko dneh bo ladja raztovorjena? [3,83 dni]
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11. Natovoriti moramo 7 tovornjakov z nosilnostjo 20 ton. Tovornjake natovarjamo s pomočjo tekočega traku, čigar hitrost je 1,5 km/h. Prečni presek tovora, ki ima specifično maso 980 kg/m3, na traku znaša 9 dm2. Čas za postavitev tovornjaka traja 3 minute. Prvi je postavljen ob 7:22. Čas za malico je od 9:30 do 10:00.
11.1   Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
11.2   Izračunajte tehnično storilnost tekočega traku.
 
11.3   Kdaj bomo zaključili z nalaganjem zadnjega tovornjaka? [8:43]
 
 
 

 
Končamo ob 8:43.

12. V enem dnevu s tekočim trakom pretovorimo 15.000 ton tovora. Delovne izgube znašajo 18 %. Hitrost traku je 4 m/s, maksimalni možni presek tovora na traku znaša 17 dm2, popolnjen je 85%, specifična masa tovora je 1,9 t/m3.
12.1   Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
 
12.2   Koliko znaša delovni čas tega transporterja?
 
 
	   
13. Polžni transporter v 90 minutah pretovori 90 ton tovora s specifično maso 900 kg/m3. Polžnica v eni minuti naredi 75 obratov, razdalja med navoji je 43 cm in polnitev je 42 %. 
13.1 Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
 
 
13.2 Kolikšen je premer polžnice? [0,32 m]
 
 
 

13.3 Izračunaj tehnično storilnost v m3.
 

14. S tekočim trakom v 190 minutah pretovorimo 2.375 ton tovora. Vsak kos tehta 0,45 tone. Hitrost traku znaša 1,9 m/s.
14.1    Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
 
14.2   Kolikšna je razdalja med kosi na traku? [l=4,10 m]
 
  
 

15. Viličar v dveh urah pretovori 180 ton tovora. Cikel viličarja traja 5 minut.
15.1   Izpišite podatke iz naloge in jih po potrebi pretvorite v ustrezne enote.
 
 
15.2    Koliko tovora pretovori viličar v vsakem ciklu? [G=7,5 t]
           
            
            
