IZRAČUN EKSPLOATACIJSKE STORILNOSTI

Izračunaj eksploatacijsko storilnost pretovorne naprave, če je njena tehnična storilnost 280 t/h in je izguba delovnega časa na izmeno 15 odstotkov. Dnevno bo naprava delala v dveh izmenah po 7 ur. Koeficient zmanjšanja tehnične storilnosti zaradi tehničnih in tehnoloških razlogov znaša 0,75.
 
 
 
 
 

 

Koliko tovora pretovori pretovorna naprava v enem dnevu, če v eni uri pretovori 330 ton tovora? Naprava dnevno dela v treh izmenah po 6 ur. Izgube delovnega časa na izmeno trajajo 20 minut. Koeficient zmanjšanja tehnične storilnosti zaradi tehničnih in tehnoloških razlogov znaša 0,82.
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Izračunaj eksploatacijsko storilnost tekočega traku, če bi bila hitrost premeščanja tovora 1,9 m/s, razdalja med kosi pa 120 cm. Dnevno bi trak delal 12 ur, izgube delovnega časa bi znašale 10 odstotkov. Koeficient zmanjšanja tehnične storilnosti zaradi tehničnih in tehnoloških razlogov znaša 0,8.
 
 
 
 
 
 

 
 

Kolikšen je koeficient zmanjšanja tehnične storilnosti zaradi tehničnih in tehnoloških razlogov, če naprava v enem dnevu v dveh izmenah po 7 ur pretovori 1450 ton tovora? Izgube delovnega časa so 11 odstotne, tehnična storilnost je pa 145 t/h.
 
 
 
 
 

 
 

Koliko ton oz. m3 tovora bo tekoči trak pretovoril v enem dnevu, če je maksimalni možni prečni presek tovora v razsutem stanju na traku 18 dm2, ki je popolnjen 85 odstotno? Hitrost traku znaša 1,8 m/s, specifična masa tovora je pa 1,9 t/m3. Delovni dan traja 12 ur, izgube delovnega časa znašajo 18 odstotkov.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Koliko bi morali dnevno delati ob 10 odstotnih izgubah delovnega časa, da bi s transporterjem dnevno pretovorili 4200 ton tovora s specifično maso 800 kg/m3? Hitrost znaša 1,9 m/s. Maksimalen možen presek tovora na traku je 8,5 dm2, ki je 88 odstotno popolnjen.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V kolikšnem odstotku bi moral biti popolnjen največji možni presek tovora na tekočem traku, ki znaša 15 dm2, da bi z njim v dveh dneh naložili 8.000 ton tovora v razsutem stanju s specifično maso 1,6 t/m3? Dnevno bi delali v dveh izmenah po 8 ur, v vsaki izmeni bi bile izgube delovnega časa 77 minut. Hitrost traku je 2,4 km/h.
 
 
 
 
 
 
 

 
            
            

 
 

Koliko minut v vsaki izmeni bi znašale izgube delovnega časa, ki traja v dveh izmenah po 8 ur, če bi s transporterjem v treh dneh pretovorili 8.910 ton tovora v razsutem stanju s specifično maso 1,8 t/m3? Maksimalen možni presek tovora na traku znaša 24 dm2, ki je 65 odstotno popolnjen. Hitrost traku je 0,9 km/h.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
           
           


V kolikšnem času bi raztovorili ladjo, ki je pripeljala 110.000 ton rude v razsutem stanju s specifično maso 2,3 t/m3, če bi raztovarjali s 4 transporterji, ki bi vsak imel hitrost traku 1,3 km/h? Maksimalni možni presek tovora na traku bi znašal 22 dm2, popolnjen bi bil 90 odstotno. Dnevno bi delali 16 ur z 9 odstotnimi izgubami delovnega časa.
 
 
4 transporterji
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Mostni žerjav, ki natovarja kosovni tovor, ima nominalno nosilnost 20 ton, ki je 55 odstotno izkoriščena. En cikel žerjava traja 3,3 minute. Izgube delovnega časa, ki traja 14 ur, znašajo 15 odstotkov. Izračunaj njegovo eksploatacijsko storilnost.
 
 
 
 
 
 

 

Kolikšna je eksploatacijska storilnost žerjava z nominalno nosilnostjo 17.500 kg, če je le-ta izkoriščena 40 odstotkov? Čas od enega do drugega prijema tovora znaša 2,5 minut. Izgube delovnega časa, ki traja 8 ur, znašajo 88 minut.
 
 
 
 
 
 

 
            
           

 

Kolikšna je eksploatacijska storilnost (v tonah in m3) transporterja, če je maksimalen možni presek tovora v razsutem stanju na traku 15 dm2 in je 85 odstotno popolnjen? Hitrost traku je 2 m/s, specifična masa je 1,2 t/m3. Delovni dan traja 10 ur, izgube delovnega časa so 120 minut.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Koliko časa bi morali dnevno delati ob 15 odstotnih izgubah delovnega časa, da bi s transporterjem dnevno pretovorili 3.000 ton tovora s specifično maso 800 kg/m3? Hitrost traku znaša 2 m/s. Maksimalni možni presek tovora na traku je 7 dm2, ki je 95 odstotno popolnjen.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Koliko minut smejo dnevno skupaj trajati izgube delovnega časa, če v treh dneh raztovorimo 9.900 ton tovora s specifično maso 1.470 kg/m3? Dnevno se dela v dveh izmenah po 9 ur. Hitrost traku je 2,4 km/h. Največji možni presek tovora na traku je 9,2 dm2, ki je 65 odstotno popolnjen.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
              
              

V kolikšnem odstotku bi moral biti popolnjen največji možni presek tovora na traku, ki znaša 18 dm2, da bi z njim v dveh dneh pretovorili 9.000 ton tovora s specifično maso 1,4 t/m3? Dnevno bi se delalo v dveh izmenah po 9 ur. Na izmeno bi izgube delovnega časa znašale 108 minut. Hitrost traku bi bila 2,1 km/h.
 
 
 
 
 
 
 

 
            
            

 
 


Koliko ton tovora pretovori mostni žerjav v enem dnevu, če je njegova nominalna nosilnost 18 ton in je 47 odstotkov izkoriščena? Cikel žerjava traja 2,8 minut. Izgube delovnega časa, ki traja 10 ur, znašajo 162 minut.
 
 
 
 
 
 

 
             
            

 

V kolikšnem času bi raztovorili ladjo, ki je pripeljala 130.000 ton rude v razsutem stanju s specifično maso 2 t/m3, če bi raztovarjali s 3 transporterji, vsak bi pa imel hitrost traku 1,4 km/h? Maksimalni možni presek tovora na traku bi bil 22 dm2, ki bi bil 80 odstotno popolnjen. Dnevno bi se delalo v 3 izmenah po 6 ur. Izgube delovnega časa bi bile 12 odstotne.
 
 
3 transporterji
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 





Koliko tovora bi žerjav pretovoril v 3 dneh, če je njegova nominalna nosilnost 15.500 kg in je 35 odstotno izkoriščena? Cikel žerjava traja 2 minuti. Izgube delovnega časa, ki traja 9 ur dnevno, znašajo 85 minut.
 
 
 
 
 
 

 
             
            

 

 

Ladja bo v Luko Koper pripeljala 4.800 TEU kontejnerjev, ki jih bodo raztovarjali s 4 panamax dvigali. Eno panamax dvigalo hkrati zagrabi 2 kontejnerja, kjer ima vsak kontejner nosilnost 1 TEU. Nominalna nosilnost dvigal je popolnoma izkoriščena. Cikel panamax dvigala traja 4 minute. V Luki Koper dnevno delajo v 3 izmenah po 8 ur. Izgube delovnega časa na izmeno trajajo 48 minut. V kolikšnem času bodo raztovorili ladjo?
 
4 dvigala
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