VAJA
Statistični podatki o delu voznega parka transportnega podjetja so pokazali naslednje rezultate: skupna prevožena pot vseh vozil je bila 19.650 kilometrov, od tega 7.240 kilometrov brez tovora, voženj v garažo in iz nje je bilo 868 kilometrov. Prepeljali so 883 ton tovora in pri tem je bilo ustvarjenih 50.300 tonskih kilometrov. V tem obdobju so porabili 968 avtour za delo, 365 avtour za priprave in 107 avtour za postanke v prometu. Skupaj so vozila naredila 142 voženj.
V analiziranem obdobju 31 dni je 11 vozil inventarnega parka opravljalo delo po naslednjem razporedu:
	Vozilo
	Nosilnost (t)
	Na prevozih (dni)
	V garaži (dni)
	Nesposobna (dni)

	1.
	7
	18
	5
	8

	2.
	9
	19
	8
	4

	3.
	8
	20
	0
	11

	4.
	7
	20
	10
	1

	5.
	15
	22
	5
	4

	6.
	7
	23
	1
	7

	7.
	7
	23
	5
	3

	8.
	8
	11
	4
	16

	9.
	6
	25
	4
	2

	10.
	4
	8
	7
	16

	11.
	5
	12
	11
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Izračunajte manjkajoče podatke v tabeli.

Izpišite podatke iz naloge.

Izračunajte inventarne avtodneve tega voznega parka.

Izračunajte koeficient delovne izkoriščenosti tega voznega parka.

Izračunajte koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela tega voznega parka.

Izračunajte koeficient tehnične sposobnosti tega voznega parka.

Izračunajte koeficient tehnične nesposobnosti tega voznega parka.

Izračunajte stopnjo izkoristka prevoženih kilometrov tega voznega parka.

Izračunajte koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil tega voznega parka.

Izračunajte koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil tega voznega parka.

Izračunajte povprečno dnevno prevoženo pot tega voznega parka.

Izračunajte povprečno razdaljo prevoza ene tone tovora tega voznega parka.

Izračunajte prometno hitrost tega voznega parka.

Izračunajte tehnično hitrost tega voznega parka.

Izračunajte eksploatacijsko hitrost tega voznega parka.

Izračunajte koeficient izkoristka delovnega časa.

Izračunajte koeficient izkoristka delovnega časa v toku 24 ur.

[bookmark: _GoBack]Izračunajte povprečno dolžino vožnje s tovorom.
