NALOGA 2
Transportno podjetje je imelo v celotnem koledarskem letu 2013 v lasti štiri tovornjake A, B, C, D. 9. decembra pa so kupili še en tovornjak E, ki je začel voziti še isti dan in je vozil vse dni. 
a)	Tovornjak  A je bil v celem letu 10 dni na popravilu, 38 dni pa je bil v garaži. 
b)	Tovornjak B je bil delovno nesposoben ves februar, 30 dni je bil v garaži, vse ostale dni pa je bil na delu. 
c) Tovornjak C pa je bil v prejšnjem letu 50 dni v garaži, 4 dni na popravilu, ostale dni je bil na vožnji. 
d) Tovornjak D je bil 5 dni na popravilu in 11 dni v garaži, ostale dni pa na delu.

Glede na besedilo izračunaj in vpiši v tabelo naslednje manjkajoče podatke: število avto-dni za cel vozni park, ko so bila vozila na delu, ko so bila vozila v garaži in nesposobna za delo!
	Vozilo 
	
	AVTO
	DNEVI
	

	
	ADi
	ADd
	ADg
	ADn

	A
	365
	317
	38
	10

	B
	365
	307
	30
	28

	C
	365
	311
	50
	4

	D
	365
	349
	11
	5

	E
	23
	23
	0
	0

	                                   
	
	1483
	1307
	129
	47


Izračunaj še:
1. Avtodneve sposobnih vozil na delu.
 

2. Koeficient delovne izkoriščenosti celotnega voznega parka in katerokoli časovno obdobje.
 

3. Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela celotnega voznega parka in katerokoli časovno obdobje.
 

4. Koeficient tehnične sposobnosti celotnega voznega parka in katerokoli časovno obdobje.
 

5. Koeficient tehnične nesposobnosti celotnega voznega parka in katerokoli časovno obdobje.
 

6. Izračunaj s kolikšno povprečno hitrostjo je vozilo A, ki je nekega dne v 8 urah, kolikor je trajal njegov delovni čas, naredilo 535 km in kako to hitrost imenujemo?
 
To je eksploatacijska hitrost.


7. Iz podatkov je razvidno, da je tovorno vozilo D 9. decembra vozilo s prometno hitrostjo 64 km/h, eksploatacijska hitrost pa je znašala 52 km/h, prevozil je pa 380 km. Izračunajte kolikšen koeficient izkoristka delovnega časa je doseglo in njegov postanek.
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