NALOGA 4
V analiziranem obdobju sedmih dni je imelo transportno podjetje 5 vozila inventarnega parka, ki so v tem času skupaj porabila za priprave 124 avtour, 77 avtour za krajše postanke v prometu in 327 avtour za delo. Prevoženi kilometri so bili izkoriščeni 79 %. Z analizo potnih nalogov in tahografnih lističev je ugotovljeno, da so:
· 2 vozila z nosilnostjo po 20 t skupaj opravila 32 voženj s povprečno po 16 t tovora na povprečni razdalji 89 km;
· 3 vozila z nosilnostjo 15 t so opravila 46 voženj s povprečno po 11 t tovora na povprečni razdalji 66 km.

Delo je vozni park tega transportnega podjetja opravljal kot prikazuje naslednja tabela:
	Vozilo 
	
	DAN
	   V
	TEDNU
	
	
	
	
	AVTO
	DNEVI
	

	
	pone.
	Torek
	sreda
	četrtek
	petek
	sobota
	nedelj.
	ADi
	ADd
	ADg
	ADn

	1.
	D 
	D
	N
	D
	D
	G
	D
	7
	5
	1
	1

	2.
	D
	G
	D
	D
	D
	N
	D
	7
	5
	1
	1

	3.
	G
	D
	D
	D
	D
	D
	N
	7
	5
	1
	1

	4.
	D
	D
	G
	D
	G
	N
	D
	7
	4
	2
	1

	5.
	G
	D
	D
	D
	N
	G
	D
	7
	4
	2
	1

	                                   
	
	
	
	
	
	
	
	35
	23
	7
	5


Podatki:
 
 
 
 
 
Izračunaj:  
a.) Akt, Qm, Q in U.
 
 
 
 

b.) Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka tega transportnega podjetja.
 

c.) Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega voznega parka tega podjetja.
 
d.) Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka.
 

e.) Koeficient tehnične nesposobnosti voznega parka.
 

f.) Povprečno razdaljo prevoza ene tone tovora.
 

g.) Koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil.
 
 

h.) Koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil.
 

i.) Koeficient izkoristka časa v toku 24-tih ur.
 

j.) Koeficient izkoristka delovnega časa.
 
 

k.) Prometno hitrost.
 
 

l.) Tehnično hitrost.
 
 

m.) Eksploatacijsko hitrost.
 

n.) Povprečno dnevno prevoženo pot.
 

o.) Povprečno dolžino vožnje s tovorom.
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