NALOGA 1
V analiziranem obdobju sedmih dni je imelo transportno podjetje 4 vozila inventarnega parka, ki so v tem času skupaj porabila za priprave 185 avtour, 69 avtour za krajše postanke v prometu in 369 avtour za delo. Prevoženi kilometri so bili izkoriščeni 86 %. Z analizo potnih nalogov in tahografnih lističev je ugotovljeno, da so:
· 2 vozila z nosilnostjo po 20 t skupaj opravila 15 voženj s povprečno po  16 t tovora na povprečni razdalji 57 km;
· 2 vozilo z nosilnostjo 25 t je opravilo 5 voženj s povprečno po 21 t tovora na povprečni razdalji 82 km.

Delo je vozni park tega transportnega podjetja opravljal kot prikazuje naslednja tabela:
	Vozilo 
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	TEDNU
	
	
	
	
	AVTO
	DNEVI
	

	
	pone.
	Torek
	sreda
	četrtek
	petek
	sobota
	nedelj.
	ADi
	ADd
	ADg
	ADn

	1.
	D 
	D
	N
	D
	D
	G
	D
	7
	5
	1
	1

	2.
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	D
	D
	D
	N
	D
	7
	5
	1
	1

	3.
	G
	D
	D
	D
	D
	G
	N
	7
	5
	1
	1

	4.
	D
	D
	G
	D
	G
	N
	D
	7
	4
	2
	1

	                                   
	
	
	
	
	
	
	
	28
	19
	5
	4


Podatki:
 
 
 
 
 
 
Izračunaj:  
1. Akt, Qm, Q in U.
 
 
 
 

1. Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka tega transportnega podjetja.
 

1. Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega voznega parka tega podjetja.
 

1. Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka.
 

1. Koeficient tehnične nesposobnosti voznega parka.
 

1. Povprečno razdaljo prevoza ene tone tovora.
 

1. Koeficient statične izkoriščenosti nosilnosti vozil.
 
 

1. Koeficient dinamične izkoriščenosti nosilnosti vozil.
 

1. Koeficient izkoristka časa v toku 24-tih ur.
 

1. Koeficient izkoristka delovnega časa.
 
 

1. Prometno hitrost.
 
 

1. Tehnično hitrost.
 
 

1. Eksploatacijsko hitrost.
 

1. Povprečno dnevno prevoženo pot.
 

1. Povprečno dolžino vožnje s tovorom.
 
