SIC Ljubljana	Predmet: Fizika 1	Smer: Log.Teh. // SSI in PTI
Vsebina snovi s teorijo:
1. Fizikalne količine (Osnovne) (link) (link2)
a) kot so: dolžina, čas, masa, temperatura, električni tok, množina snovi
b) recimo, da izpolnite tabelo ali omenite katera enota kateri fizikalni količini
c) primeri: t = 60 s, s = 100 m, m = 10 kg, T = 274 K, I = 10 A
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2. Kinematika (Gibanje)
a) Glede na tir delimo gibanje na: 
I. premočrtno (tir je premica) in 
II. krivo (tir je krivulja; kroženje)
b) Premo enakomerno gibanje (link)
I. Če se hitrost telesa med gibanjem ne spreminja (hitrost je konstantna), je gibanje enakomerno.
II. Časovni graf koordinate  za takšno gibanje je premica (stalen smerni koeficient): 
III. Grafi (poti, hitrosti), enačba 
IV. Hitrost (trenutna)  ,  povprečna hitrost: 
V. Pot: 
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c) Premo enakomerno pospešeno/pojemajoče gibanje (link) (link2)
I. Pospešek gibanja je sprememba hitrosti gibanja v opazovanem času:
II. , enota 
III. Pospešek telesa dobimo tako, da opazujemo naklon (strmino) grafa funkcije v(t).
IV. Hitrost: 
V. Pot: 
VI. Grafi (hitrost, pospešek, pot)
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d) Prosti pad in navpični met (link)
I. Spustimo telo, da prosto pada.
II. Gibanje tega telesa je enakomerno pospešeno.
III. Pospešek a  gravitacijski pospešek g = 9,81 m/s2 = 10 m/s2
IV. Pot s   višina h
V. Pri prostem padu ima telo v začetku hitrost  in mu nato narašča s težnim pospeškom g:   
VI. Končna hitrost, ko preleti višino  pa je: 
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	Prosti pad
	Met navzgor
	Met navzdol



e) Kroženje (link) (video)
I. Fizikalne veličine, ki opisujejo enakomerno kroženje
II. Obodna in kotna hitrost
·      (Obodna hitrost)
·   (Kotna hitrost)
· 
III. Obhodni čas in frekvenca kroženja
· frekvenca kroženja:
·      enota za frekvenco je  (Herz)
·     Frekvenca je lahko tudi število obhodov krožnice  v opazovanem času 
IV. Radialni pospešek:
· skica, smer proti središču, 
· enačba 
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	Kroženje – obodna hitrost
	Fizikalne količine
	Radialni pospešek






3. Sila
a) Razdelitev v dve glavni skupini: (video)
I. Sile ob dotiku (tlačna in natezna sila, sila trenja in lepenja, zračni upor)
II. Sile, ki delujejo na daljavo (gravitacijska, električna in magnetna sila)
b) Sila kot vektor (link) (video) (video2)
I. Sila je vektorska fizikalna količina
II. Grafično jo sestavlja: prijemališče, velikost in smer
[image: ]
III. Seštevanje/odštevanje vektorjev (Paralelogramsko pravilo za dva vektorja, Rezultanta) (video)
· Povežemo prijemališče obeh sil z nasprotnim ogliščem in dobimo vsoto ali rezultanto (rdeča puščica).
· Pri tem pravilu lahko seštevamo samo dva vektorja istočasno.
· Diagonala paralelograma je rezultanta. 
[image: ]
IV. Seštevanje vektorjev s pomočjo x in y komponent (s pomočjo sinus in kosinus) (video)
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	  in  
  in  
	Absolutno vrednost rezultančnega vektorja dobimo po Pitagorovem izreku: 

	
	Kot rezultančnega vektorja pa s pomočjo funkcije tangens:





c) Newtonovi zakoni (link) (video) (video2)
I. 1.N.Z. (Zakon o vztrajnosti ali zakon o ravnovesju sil) (video)
· Telo MIRUJE ali se giblje premo ENAKOMERNO, če nanj ne deluje nobena sila ali pa je vsota vseh sil, ki delujejo nanj, enaka nič; 
· Opazujemo eno telo
II. 2.N.Z. (Masa in pospešek) (video) (video2)
· F = m * a ; Enota za silo: 
· Rezultanta vseh sil , ki delujejo na telo, ni enaka nič. Telesu se gibanje spreminja.
· Pove, da je 1 N sila, ki da masi 1 kg, pospešek 1 m/s2. 
· Pospešek ima smer rezultante sil, ki delujejo na telo.
III. 3.N.Z. (Zakon o vzajemnem učinku ali zakon o akciji in reakciji)
· Če prvo telo deluje na drugo telo z neko silo, potem tudi drugo telo deluje nazaj na prvo telo z enako a nasprotno usmerjeno silo.
· 
· Opazujemo medsebojno delovanje dveh teles
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	1.N.Z.
	2.N.Z.
	3.N.Z.









d) Hookov zakon (link) (link2) (video) (video2)
I. Hookov zakon pravi: Če silo na vzmet povečamo za 2-krat, 3-krat, ..., se tudi raztezek vzmeti poveča za 2-krat, 3-krat, ...
II. Graf, enačba, koeficient vzmeti, enote 
III. 
[image: ]
e) Sila teže (; g=10m/s2)
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f) Sila lepenja in trenja (link) (link2) (video) (video2)
I. skica, enačbi, oba koeficienta, sila (lepenja, trenja) pravokotna na silo podlage
II. razlika med obema: 
· pri lepenju, telo miruje; 
· pri trenju, telo se giblje pospešeno
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	Razlika: lepenje (v=0), trenje (v)
	Sila lepenja
	Sila trenja






g) Sile pri kroženju (link) (video)
I. Delimo na: centripetalna, centrifugalna, gravitacijska sila
II. Za kroženje je potreben radialni pospešek
III. Centripetalna ali radialna sila (skica sil, enačba, smer)
· Sila, ki vleče krožeče telo k središču kroženja in daje telesu radialni pospešek, potreben za kroženje, se imenuje radialna ali centripetalna sila .
· 
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h) Navor sile (link) (video)
I. Skica sil, enačba, enote:  ; enote 
II. Smer (pozitivna: protiurna, negativna: sourna)
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	Smer: pozitivna in negativna
	



i) Tlak sile (link) (link2) (video)
I. Skica, enačba, enote
· Čim manjša je ploskev, na katero deluje sila, večji je vpliv sile na deformacijo telesa. Pravimo, da je večji tlak sile.
·  … enota: 
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Slika 2: shema radialne sile.
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FIZIKALNE KOLICINE IN ENOTE

OSNOVNE

KOLICINA ENOTA
ime znak |ime znak
Masa m__|kilogram ke
DolZina 1 meter m
Cas t sekunda s
| Temperatura T [kelvin T K
Elektri¢ni tok 1 amper A
MnoZina snovi n mol mol
Svetilnost 1 candela cd





