NALOGA 7
Transportno podjetje je imelo v letu 2021 (365 koledarskih dni) v lasti 3 tovorna vozila:

· vozilo A nosilnosti 15 ton,
· vozilo B nosilnosti 22 ton in
· vozilo C nosilnosti 8 ton.

[bookmark: _GoBack]1. decembra je to podjetje kupilo še eno tovorno vozilo D nosilnosti 12 ton, ki je pričelo delati še isti dan in je vozilo vse dni, razen štirih nedelj, ko je bilo v garaži.
Tovorno vozilo A je bilo v celem letu 21 dni na popravilu in 58 dni v garaži, ostale dni je bilo na delu.
Tovorno vozilo B je bilo delovno nesposobno od 1. aprila do vključno 15. maja, vse ostale dni je bilo na delu.
Tovorno vozilo C je bilo 79 dni v garaži, ostale dni je bilo na delu.

Z analizo potnih nalogov in izpiskov iz tahografa je bilo ugotovljeno, da je vozilo A v mesecu aprilu opravilo 20 voženj, kjer je vsakokrat prepeljalo 12,8 ton tovora na razdalji 135 km.

Izpolnite tabelo:
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Izračunajte:
a) Koeficient delovne izkoriščenosti voznega parka.

b) Koeficient delovne izkoriščenosti sposobnega dela voznega parka.

c) Koeficient tehnične sposobnosti voznega parka.

d) Koeficient tehnične nesposobnosti voznega parka.

e) Število delovnih avtour, ki jih je opravil vozni park, če so bila vozila povprečno na delu 7,3 ure na dan.

f) Maksimalno prevozno zmogljivost voznega parka na dan 10. aprila.

g) Prepeljani tovor za vozilo A za mesec april.

h) Opravljene koristne kilometre za vozilo A za mesec april.

i) Transportno delo za vozilo A za mesec april.

j) Koeficient statičnega izkoristka nosilnosti vozila A za mesec april.

k) Koeficient dinamičnega izkoristka nosilnosti vozila A za mesec april.


