IZRAČUN TEHNIČNE STORILNOSTI
Tračni transporter za razsuti tovor
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Kolikšna je tehnična storilnost ( v tonah in m3) tračnega transporterja, če se trak premika s hitrostjo 1,8 m/s, površina prečnega preseka tovora na traku je pa 11 dm2? Specifična masa tovora je 1,8 t/m3.

Koliko ton oz. m3 tovora bo tekoči trak pretovoril v 1 uri, če se trak premika s hitrostjo 3,2 km/h, prečni presek tovora na traku je pa 19 dm2? Specifična masa tovora je 970 kg/m3.

Kolikšna naj bo hitrost traku (v m/s in km/h), da bi lahko v pol ure razložili 280 ton tovora v razsutem stanju, katerega specifična masa je 1,8 t/m3? Površina prečnega preseka na traku je 22 dm2.

Tekoči trak v 90 minutah pretovori 1845 m3 tovora v razsutem stanju. Kako hitro se mora premikati trak, če je prečni presek tovora na traku 20 dm2? Rezultat podaj v km/h.

Podjetje Beton d.d. v peskokopu naroči 240 m3 peska s specifično maso 1,7 t/m3, ki ga bodo pripeljali s tovornjaki. Na vsak tovornjak lahko naložijo 15 m3 peska. Pesek bodo odpeljali v 4 ciklih.
a) Koliko tovornjakov je potrebno za prevoz peka?
b) Koliko ton peska bodo pripeljali?
c) Tovornjaki se nalagajo s pomočjo tračnega transporterja. Hitrost traku je 3,6 km/h, prečni presek na traku je 8 dm2. Koliko časa traja nalaganje v vsakem ciklu, če je povprečen čas za postavitev tovornjaka 5 minut?

Tekoči trak v 4 urah pretovori 20400 ton tovora v razsutem stanju s specifično maso 1200 kg/m3. Hitrost traku je 7,2 km/h. Kolikšen je prečni presek tovora na traku?

S kolikšno hitrostjo se giblje tekoči trak, da v 60 minutah pretovori 300 ton razsutega tovora s specifično maso 1,9 t/m3, če je površina prečnega preseka tovora 6 dm2? Koliko m3 tovora ta transporter pretovori v 1 uri?

Kolikšen je prečni presek razsutega koksa na tračnem transporterju, če ta pri hitrosti 1 m/s vsakih 15 minut pretovori 14 ton koksa? Specifična masa koksa je 450 kg/m3.
[bookmark: _GoBack]V kolikšnem času natovorimo tovornjak z nosilnostjo 22 ton s tovorom, ki ima specifično maso 100 kg/m3? Hitrost traku je 4 km/h. Prečni presek tovora na traku je 16 dm2.
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