IZRAČUN TEHNIČNE STORILNOSTI
Mehanizacija s prekinjenim delovanjem

Kolikšna je tehnična storilnost portalnega žerjava, ki pretovarja kosovni tovor, če vsakih 135 sekund prime kos tovora z maso 350 kg?
 
 
 

 

Izračunaj tehnično storilnost viličarja, če prime vsakih 15 sekund kos tovora z maso 180 kg.
 
 
 

 

Koliko tovora bi moral peljati viličar pri vsaki vožnji, da bi v 2 urah natovoril 80 ton tovora, cikli viličarja pa trajajo po 1,3 minute?
 
 
 

 
 
 

Koliko bi moral trajati cikel viličarja, da bi v 90 minutah naložili 100 palet, na kateri je po 600 kg tovora? Viličar vsakokrat pelje po 2 paleti.
 
 
 

 
 
 





Naložiti je potrebno 16 tovornjakov z nosilnostjo 12 ton. Nakladamo jih z viličarjem, ki ima nosilnost 1,4 tone. Razdalja od skladišča do tovornjaka je 55 metrov. Hitrost naloženega viličarja je 12 km/h, praznega pa 16 km/h. Čas za prijem in dvig tovora je 16 sekund, čas za spust tovora pa 24 sekund. Čas za postavitev tovornjaka traja 4 minute.
a) Koliko časa traja cikel viličarja?
b) Nakladanje se prične ob 8:30, od 10:30 do 11:00 je čas za malico. Kdaj se konča nakladanje?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIKEL VILIČARJA
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Koliko tovora bi moral peljati viličar pri vsaki vožnji, da bi v 110-tih minutah naložil vagon s 39 tonami tovora, če bi cikel viličarja trajal 3,5 minute?
 
 
 

 
 
 


Tovornjak z nosilnostjo 22 ton želimo natovoriti s paletami, ki so polno obremenjene. Viličar vsakokrat na razdalji 150 metrov pelje po 2 paleti. Hitrost natovorjenega viličarja je 12 km/h, praznega pa 20 km/h. Čas za dvig palet je 18 sekund, čas za spust pa 29 sekund. V kolikšnem času bomo natovorili tovornjak?
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Natovoriti je potrebno 10 tovornjakov s povprečno nosilnostjo 18 ton. Nakladamo z viličarjem, ki ima nosilnost 1,2 toni. Razdalja od skladišča do tovornjaka je 120 metrov. Hitrost naloženega viličarja je 3 m/s, praznega pa 4 m/s. Čas za prijem oz. dvig tovora je 19 sekund, čas za spust pa 28 sekund. Čas za postavitev tovornjaka traja 3 minute. V kolikšnem času se konča nakladanje tovornjakov?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

S panamax dvigalom moramo preložiti 200 TEU kontejnerjev. Koliko časa bomo potrebovali za takšen pretovor, če dvigalo vsakokrat prime po 2 TEU kontejnerja z nosilnostjo 1 TEU? Čas cikla prijema traja 3 minute. 1 TEU predstavlja 17,5 ton.
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